/* @tier medium @module mg @transform msg-gateway-online */
/*
 * mg_ol_0030.pgc - 전문게이트웨이 ACK/NAK 판정 서비스 (MG_OL_0030)  [tier=medium]
 *
 * 수신 응답전문의 응답코드(RESPCODE)와 시퀀스(RECVSEQ)를 송신 시퀀스
 * (SENDSEQ)와 대조하여 ACK/NAK 를 결정한다. 응답코드가 정상이고 시퀀스가
 * 일치하면 ACK(재전송 불필요), 그 외에는 NAK 로 판정하고 재전송필요 여부를
 * 응답한다. (순수 판정 로직 - DB 접근 없음)
 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include "txcore.h"
#include "txcore_dbio.h"
#include "acq_util.h"
#include "mg_core.h"

EXEC SQL INCLUDE sqlca;

#define MG_MAX_RETRY  3

TX_SERVICE(MG_OL_0030, ctx)
{
    char respcode[8];
    long send_seq = -1, recv_seq = -1, retry = 0;
    int  code_ok, seq_ok, is_ack, need_retx;

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[MG_OL_0030] ACK/NAK 판정 서비스 진입");

    /* 1) 판정 입력 수신 */
    if (tx_buf_get(ctx->in, "RESPCODE", respcode, sizeof(respcode)) != TX_OK) {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[MG_OL_0030] 응답코드(RESPCODE) 누락");
        tx_return(ctx, TX_EINVAL, ctx->out);
        return;
    }
    tx_buf_getlong(ctx->in, "SENDSEQ", &send_seq);
    tx_buf_getlong(ctx->in, "RECVSEQ", &recv_seq);
    tx_buf_getlong(ctx->in, "RETRYCNT", &retry);

    /* 2) 응답코드/시퀀스 정합성 판정 */
    code_ok = (strncmp(respcode, RESP_OK, FLD_RESP_LEN) == 0);
    seq_ok  = (send_seq >= 0 && recv_seq >= 0 && send_seq == recv_seq);
    is_ack  = (code_ok && seq_ok);

    /* 3) 재전송 필요 여부 (NAK + 재시도한도 미소진) */
    need_retx = (!is_ack && retry < MG_MAX_RETRY);

    /* 4) 판정결과 응답 */
    tx_buf_reset(ctx->out);
    tx_buf_sets(ctx->out, "RESP", RESP_OK);
    tx_buf_sets(ctx->out, "RESULT", is_ack ? "ACK" : "NAK");
    tx_buf_sets(ctx->out, "CODEOK", code_ok ? "Y" : "N");
    tx_buf_sets(ctx->out, "SEQOK", seq_ok ? "Y" : "N");
    tx_buf_sets(ctx->out, "RETRANSMIT", need_retx ? "Y" : "N");
    tx_buf_setlong(ctx->out, "RETRYCNT", retry);

    if (is_ack) {
        tx_log(TX_LOG_INFO, "[MG_OL_0030] ACK 판정 seq=%ld", recv_seq);
    } else if (need_retx) {
        tx_log(TX_LOG_WARN, "[MG_OL_0030] NAK 재전송 필요 code=%s send=%ld recv=%ld retry=%ld",
               respcode, send_seq, recv_seq, retry);
    } else {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[MG_OL_0030] NAK 재시도한도 소진 code=%s retry=%ld",
               respcode, retry);
    }

    /* ACK/NAK 판정 이력(mg_ack_log)을 임베디드 SQL 로 적재 */
    {
        EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        char h_ak_result[4];
        long h_ak_send;
        long h_ak_recv;
        long h_ak_retry;
        EXEC SQL END DECLARE SECTION;

        strncpy(h_ak_result, is_ack ? "ACK" : "NAK", sizeof(h_ak_result) - 1);
        h_ak_result[sizeof(h_ak_result) - 1] = '\0';
        h_ak_send  = send_seq;
        h_ak_recv  = recv_seq;
        h_ak_retry = retry;

        if (tx_begin() == TX_OK) {
            EXEC SQL INSERT INTO mg_ack_log
                (result, send_seq, recv_seq, retry_cnt)
                VALUES (:h_ak_result, :h_ak_send, :h_ak_recv, :h_ak_retry);
            if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
                TX_DBIO_LOG_ERR("INSERT mg_ack_log");
                tx_abort();
            } else {
                tx_commit();
            }
        }
    }

    tx_return(ctx, TX_OK, ctx->out);
}
