/* @tier medium @module mg @transform msg-gateway-batch */
/*
 * mg_bt_0016.pgc - 전문게이트웨이 채널 헬스체크 집계 배치  [tier=medium]
 *
 * 채널 상태 테이블(mg_chan)을 커서로 순회하며 채널별 헬스 응답률(성공/총
 * 요청)을 계산하고, 임계(95%) 미만 채널을 비정상으로 분류·집계한다.
 * 배치 main 엔트리 포함.
 *
 * 실행:  mg_bt_0016 <YYYYMMDD> [db@host]
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include "txcore.h"
#include "txcore_dbio.h"
#include "acq_util.h"
#include "mg_core.h"

EXEC SQL INCLUDE sqlca;

#define MG_HEALTH_THRESHOLD 95   /* 정상 판정 응답률(%) */

static int run_mg_bt_0016(void)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char h_chan_cd[8];
    long h_req;
    long h_ok;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    long chans = 0, healthy = 0, unhealthy = 0, idle = 0;

    EXEC SQL DECLARE cur_mg_bt_0016 CURSOR FOR
        SELECT chan_cd, COALESCE(req_cnt, 0), COALESCE(ok_cnt, 0)
          FROM mg_chan
         ORDER BY chan_cd;

    EXEC SQL OPEN cur_mg_bt_0016;
    if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
        TX_DBIO_LOG_ERR("OPEN cur_mg_bt_0016");
        return TX_EDB;
    }

    for (;;) {
        long rate;

        EXEC SQL FETCH cur_mg_bt_0016 INTO :h_chan_cd, :h_req, :h_ok;

        if (sqlca.sqlcode == TX_SQL_NOTFOUND)
            break;
        if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
            TX_DBIO_LOG_ERR("FETCH cur_mg_bt_0016");
            break;
        }

        chans++;

        if (h_req <= 0) {
            idle++;
            tx_log(TX_LOG_DEBUG, "[mg_bt_0016] 유휴채널 chan=%s", h_chan_cd);
            continue;
        }

        rate = (h_ok * 100) / h_req;
        if (rate >= MG_HEALTH_THRESHOLD) {
            healthy++;
        } else {
            unhealthy++;
            tx_log(TX_LOG_WARN, "[mg_bt_0016] 비정상 채널 chan=%s 응답률=%ld%%",
                   h_chan_cd, rate);
        }
    }

    EXEC SQL CLOSE cur_mg_bt_0016;

    tx_log(TX_LOG_INFO,
           "[mg_bt_0016] 헬스집계 채널=%ld 정상=%ld 비정상=%ld 유휴=%ld",
           chans, healthy, unhealthy, idle);

    printf("========== 채널 헬스체크 집계 [mg_bt_0016] ==========\n");
    printf("  총 채널수   : %ld\n", chans);
    printf("  정상 채널   : %ld\n", healthy);
    printf("  비정상 채널 : %ld\n", unhealthy);
    printf("  유휴 채널   : %ld\n", idle);
    printf("=============================================\n");

    return (unhealthy == 0) ? TX_OK : TX_FAIL;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    const char *biz_date;
    const char *target;
    int rc;

    tx_set_loglevel(TX_LOG_INFO);

    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "사용법: %s <YYYYMMDD> [db@host]\n", argv[0]);
        return 2;
    }
    biz_date = argv[1];
    target   = (argc >= 3) ? argv[2] : NULL;

    if (!date_is_valid(biz_date)) {
        fprintf(stderr, "오류: 유효하지 않은 영업일 '%s'\n", biz_date);
        return 2;
    }

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[mg_bt_0016] 헬스체크 배치 시작 date=%s", biz_date);

    rc = mg_dbio_connect(target);
    if (rc != TX_OK) {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[mg_bt_0016] DB 접속 실패 rc=%d", rc);
        return 1;
    }

    rc = run_mg_bt_0016();

    mg_dbio_disconnect();

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[mg_bt_0016] 배치 종료 rc=%d(%s)", rc, tx_strerror(rc));
    return (rc == TX_OK) ? 0 : 1;
}
