/* @tier easy @module cm @transform common-online */
/*
 * cm_ol_0024.pgc - 다음 순번 미리보기 서비스 (CM_OL_0024)  [tier=easy]
 *
 * 채번키(SEQKEY)로 채번 마스터(cm_seq)의 현재값/증분을 조회(갱신 없음)하여
 * 다음에 발급될 순번을 미리 계산해 응답한다. 실제 채번 확정은 별도 서비스가
 * 수행하며 본 서비스는 read-only 미리보기다. (ATMI void SVC(TPSVCINFO*) 대응)
 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include "txcore.h"
#include "txcore_dbio.h"
#include "acq_util.h"
#include "cm_core.h"

EXEC SQL INCLUDE sqlca;

TX_SERVICE(CM_OL_0024, ctx)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char h_seqkey[24];
    long h_curval;
    long h_incby;
    long h_maxval;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    char seqkey[24];
    long nextval;

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[CM_OL_0024] 다음 순번 미리보기 서비스 진입");

    if (tx_buf_get(ctx->in, "SEQKEY", seqkey, sizeof(seqkey)) != TX_OK) {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[CM_OL_0024] SEQKEY 누락");
        tx_return(ctx, TX_EINVAL, ctx->out);
        return;
    }

    memset(&h_seqkey, 0, sizeof(h_seqkey));
    strncpy(h_seqkey, seqkey, sizeof(h_seqkey) - 1);
    h_curval = 0;
    h_incby  = 1;
    h_maxval = 0;

    /* 현재값만 읽고 갱신하지 않는다 (미리보기) */
    EXEC SQL
        SELECT cur_val, inc_by, max_val
          INTO :h_curval, :h_incby, :h_maxval
          FROM cm_seq
         WHERE seq_key = :h_seqkey;

    if (sqlca.sqlcode == TX_SQL_NOTFOUND) {
        tx_log(TX_LOG_WARN, "[CM_OL_0024] 채번키 없음 seqkey=%s", seqkey);
        tx_return(ctx, TX_ENOENT, ctx->out);
        return;
    }
    if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
        TX_DBIO_LOG_ERR("CM_OL_0024 SELECT cm_seq");
        tx_return(ctx, TX_EDB, ctx->out);
        return;
    }

    if (h_incby <= 0)
        h_incby = 1;

    nextval = h_curval + h_incby;

    /* 상한 초과 시 순환(wrap-around) 예측 */
    if (h_maxval > 0 && nextval > h_maxval) {
        nextval = 1;
        tx_log(TX_LOG_WARN, "[CM_OL_0024] 순번 상한 초과 → 순환 예측 seqkey=%s", seqkey);
    }

    tx_buf_reset(ctx->out);
    tx_buf_sets(ctx->out, "SEQKEY", seqkey);
    tx_buf_setlong(ctx->out, "CURVAL", h_curval);
    tx_buf_setlong(ctx->out, "NEXTVAL", nextval);
    tx_log(TX_LOG_INFO, "[CM_OL_0024] 미리보기 완료 seqkey=%s cur=%ld next=%ld",
           seqkey, h_curval, nextval);
    tx_return(ctx, TX_OK, ctx->out);
}
