/* @tier easy @module lg @transform ledger-online */
/*
 * lg_ol_0015.pgc - 원장 온라인 서비스 (LG_OL_0015)  [tier=easy]
 *
 * 전기(posting) 확정: 단건 원장(KEY)의 상태를 확인해 접수(status='R')
 * 상태이면 처리완료(status='M')로 전기 확정한다. 이미 전기된(M 이상)
 * 건은 재전기하지 않고 경고와 함께 현재 상태를 반환한다.
 *
 * TxCore TX_SERVICE 엔트리. 요청 TXBUF 를 검증하고 lg_ledger 에
 * 직접 임베디드 SQL 을 수행한 뒤 응답 TXBUF 를 구성한다.
 */
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#include "txcore.h"
#include "txcore_dbio.h"
#include "acq_util.h"
#include "lg_core.h"

EXEC SQL INCLUDE sqlca;

TX_SERVICE(LG_OL_0015, ctx)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char h_key[16];
    char h_status[2];
    char h_st_done[2];
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    char key[16];

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[LG_OL_0015] 전기(posting) 확정 서비스 진입");

    /* ---- 1. 요청 필드 수신 및 검증 ---- */
    if (tx_buf_get(ctx->in, "KEY", key, sizeof(key)) != TX_OK || key[0] == '\0') {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[LG_OL_0015] KEY 누락");
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_INVALID);
        tx_return(ctx, TX_EINVAL, ctx->out);
        return;
    }

    strncpy(h_key, key, sizeof(h_key) - 1);
    h_key[sizeof(h_key) - 1] = '\0';

    /* ---- 2. 현재 상태 조회 ---- */
    EXEC SQL SELECT status
        INTO :h_status
        FROM lg_ledger
        WHERE key = :h_key;

    if (sqlca.sqlcode == TX_SQL_NOTFOUND) {
        tx_log(TX_LOG_WARN, "[LG_OL_0015] 전기 대상 없음 key=%s", key);
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_INVALID);
        tx_return(ctx, TX_ENOENT, ctx->out);
        return;
    }
    if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
        TX_DBIO_LOG_ERR("LG_OL_0015 select");
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_SYSERR);
        tx_return(ctx, TX_EDB, ctx->out);
        return;
    }

    /* ---- 3. 접수(R) 가 아니면 이미 전기된 것으로 경고 ---- */
    if (strncmp(h_status, LG_ST_RECV, 1) != 0) {
        tx_log(TX_LOG_WARN, "[LG_OL_0015] 이미 전기됨 key=%s status=%s",
               key, h_status);
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_OK);
        tx_buf_sets(ctx->out, "KEY", key);
        tx_buf_sets(ctx->out, "STATUS", h_status);
        tx_buf_sets(ctx->out, "POSTED", "N");   /* 이번 호출로는 전기 안 함 */
        tx_return(ctx, TX_OK, ctx->out);
        return;
    }

    strncpy(h_st_done, LG_ST_DONE, sizeof(h_st_done) - 1);
    h_st_done[sizeof(h_st_done) - 1] = '\0';

    /* ---- 4. 트랜잭션 시작 → R→M 전기 확정 ---- */
    if (tx_begin() != TX_OK) {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[LG_OL_0015] 트랜잭션 시작 실패");
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_SYSERR);
        tx_return(ctx, TX_FAIL, ctx->out);
        return;
    }

    EXEC SQL UPDATE lg_ledger
        SET status = :h_st_done, upd_ts = now()
        WHERE key    = :h_key
          AND status = :h_status;

    if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
        TX_DBIO_LOG_ERR("LG_OL_0015 update");
        tx_abort();
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_SYSERR);
        tx_return(ctx, TX_EDB, ctx->out);
        return;
    }
    if (sqlca.sqlerrd[2] == 0) {
        /* 조회~갱신 사이 상태 변경(경합) → 전기 미수행 */
        tx_log(TX_LOG_WARN, "[LG_OL_0015] 전기 반영 0건(경합) key=%s", key);
        tx_abort();
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_INVALID);
        tx_return(ctx, TX_FAIL, ctx->out);
        return;
    }

    if (tx_commit() != TX_OK) {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[LG_OL_0015] 커밋 실패 key=%s", key);
        tx_abort();
        tx_buf_reset(ctx->out);
        tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_SYSERR);
        tx_return(ctx, TX_FAIL, ctx->out);
        return;
    }

    /* ---- 5. 응답 구성 ---- */
    tx_buf_reset(ctx->out);
    tx_buf_sets(ctx->out, "RESPCODE", RESP_OK);
    tx_buf_sets(ctx->out, "KEY", key);
    tx_buf_sets(ctx->out, "STATUS", LG_ST_DONE);
    tx_buf_sets(ctx->out, "POSTED", "Y");

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[LG_OL_0015] 전기 확정 완료 key=%s R→M", key);
    tx_return(ctx, TX_OK, ctx->out);
}
