/* @tier medium @module cm @transform common-batch */
/*
 * cm_bt_0007.pgc - 공통 파라미터 스냅샷 배치  [tier=medium]
 *
 * 운영 파라미터(cm_param) 전량을 커서로 읽어 키/값을 순서대로 해시에
 * 반영하여 스냅샷 해시와 버전을 산출한다. 파라미터 개수와 산출된
 * 스냅샷 버전을 리포트한다(무결성 비교용). 배치 main 엔트리 포함.
 *
 * 실행:  cm_bt_0007 <YYYYMMDD> [db@host]
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include "txcore.h"
#include "txcore_dbio.h"
#include "acq_util.h"
#include "cm_core.h"

EXEC SQL INCLUDE sqlca;

/* djb2 계열 해시 누적: 문자열을 기존 해시값에 반영 */
static unsigned long cm_hash_acc(unsigned long h, const char *s)
{
    int i;
    if (h == 0UL)
        h = 5381UL;
    for (i = 0; s[i]; i++)
        h = ((h << 5) + h) + (unsigned char)s[i];
    return h;
}

static int run_cm_bt_0007(const char *biz_date)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char h_param_key[32];
    char h_param_val[64];
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    unsigned long snap = 0UL;
    long params = 0;
    long version;

    (void)biz_date;

    EXEC SQL DECLARE cur_cm_bt_0007 CURSOR FOR
        SELECT param_key, COALESCE(param_val, '')
          FROM cm_param
         ORDER BY param_key;

    EXEC SQL OPEN cur_cm_bt_0007;
    if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
        TX_DBIO_LOG_ERR("OPEN cur_cm_bt_0007");
        return TX_EDB;
    }

    for (;;) {
        EXEC SQL FETCH cur_cm_bt_0007 INTO :h_param_key, :h_param_val;

        if (sqlca.sqlcode == TX_SQL_NOTFOUND)
            break;
        if (sqlca.sqlcode != TX_SQL_OK) {
            TX_DBIO_LOG_ERR("FETCH cur_cm_bt_0007");
            break;
        }

        params++;
        snap = cm_hash_acc(snap, h_param_key);
        snap = cm_hash_acc(snap, h_param_val);
    }

    EXEC SQL CLOSE cur_cm_bt_0007;

    version = (long)(snap % 1000000UL);

    tx_log(TX_LOG_INFO,
           "[cm_bt_0007] 파라미터 스냅샷 params=%ld hash=%lu version=%06ld",
           params, snap, version);

    printf("========== 파라미터 스냅샷 [cm_bt_0007] ==========\n");
    printf("  파라미터 수 : %ld\n", params);
    printf("  스냅샷 해시 : %lu\n", snap);
    printf("  스냅샷 버전 : %06ld\n", version);
    printf("=============================================\n");

    return (params > 0) ? TX_OK : TX_FAIL;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    const char *biz_date;
    const char *target;
    int rc;

    tx_set_loglevel(TX_LOG_INFO);

    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "사용법: %s <YYYYMMDD> [db@host]\n", argv[0]);
        return 2;
    }
    biz_date = argv[1];
    target   = (argc >= 3) ? argv[2] : NULL;

    if (!date_is_valid(biz_date)) {
        fprintf(stderr, "오류: 유효하지 않은 영업일 '%s'\n", biz_date);
        return 2;
    }

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[cm_bt_0007] 파라미터 스냅샷 배치 시작 date=%s", biz_date);

    rc = cm_dbio_connect(target);
    if (rc != TX_OK) {
        tx_log(TX_LOG_ERROR, "[cm_bt_0007] DB 접속 실패 rc=%d", rc);
        return 1;
    }

    rc = run_cm_bt_0007(biz_date);

    cm_dbio_disconnect();

    tx_log(TX_LOG_INFO, "[cm_bt_0007] 배치 종료 rc=%d(%s)", rc, tx_strerror(rc));
    return (rc == TX_OK) ? 0 : 1;
}
